**** MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

MIP-DAF-CM-2017-0037

**No. EXPEDIENTE**

 oferta EconÓmica

**ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIOVISUALES PARA SER UTILIZADOS EN EL SALON DE REUNION DEL DESPACHO DEL MINISTRO Y POR LA DIRECCION DE GESTION SOCIAL DE ESTE MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA (MIP).**

 **nombre del oferente:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item No.** | **Descripción del Bien, Servicio u Obra** | **Unidad de medida** | **Cantidad** | **Precio Unitario** | **ITBIS** | **Precio Unitario Final** | **Monto total del Ítem** |
| 1 | **Proyector para Data Show**   (un año de garantía con carta original del Fabricante)  * Tecnología de Imagen: 3LCD
* Relación de Aspecto 4:3
* Resolución Nativa: SVGA (800\*600)
* Brillo (ANSI-Lumens): 3000
* Relación de Contraste: 10000:1
* Keystone: Horizontal y Vertical manuales Distancia de Proyección: 34.6 pulg. (0.88m) a 411 pulg (10.44m)
* Tamaño de la Pantalla: 23 pulg.(0.58m) a 350 pulg. (8.89m)
* Zoom: 1.0-1.35
* Nivel de Ruido: 37 dB (modo Manual) 29 dB (modo ECo)
* Tipo de Lámpara: Convencional
* Tiempo de Vida: modo normal/económico 5.000/6.000 horas
* Entrada: HDM, VGA, S-video, Puerto USB(tipo A y B), Video - Compuesto (AV), Audio RCA (stereo L/R)
* Control Remoto
* Bocinas Integradas: 2 Watts, Monoaural
* Entrada de Energía: 100-240 VCA 50/60Hz
* Energía: 290 Warrs
 | Unidad | 2 |  |  |  |  |
| 2 | **Equipo de Sonido**   (un año de garantía con carta original del Fabricante) * Alimentación para micrófono con conector hembra (jack) 6.3mm o con conector hembra tipo cannon .
* Alimentación Auxiliar con conector hembra tipo

 cannon y 2 conectores hembra RCA (canal  izquierdo y derecho).* Línea de Salida con conector hembra (jack) 6.3mm y con conector macho tipo cannon
* Controles independientes para graves y agudos

 **Amplificador**  * Alimentación: 127 VCA 60 Hz 350 W
* Potencia: 3000 W PMPO

**Conectores**  * Alimentación: 2 cannon, 1 de 6.3 y 2 RCA.
* Salida: 1 cannon y 1 de 6.3 mm
* Distorsión armónica: 0.1%

**Woofer** * Diámetro: 12.01" (11cm)
* Impedancia: 4 Ohms
* Potencia: 300 W RMS
* Diámetro de bocina:2.48" (63mm)
* Imán: 3.06Lb (1.39 Kg)
* Respuesta de frecuencia: 50 a 40,000 Hz
* Sensibilidad: 100 dBm

**Tweetwer**  * Diámetro: 4.33" (11 cm)
* Impedancia: 4 Ohms
* Potencia: 40 W RMS
* Diámetro de Bobina: 1.34" (34mm)
* Imán: 1.23 Ln (558 g)

  | Unidad | 2 |  |  |  |  |
| 3 | **Pantalla de Proyección** * Pantalla de alta duración
* Superficie color blanco mate con marco de color negro de una pulgada.
* Fabricada en material poco flamable y resistente al moho
* Fácil de Instalar y ajustar
* Retráctil para guardar fácilmente cuando no esté en uso
* Diagonal 2.03m (83")
* Tamaño total de la pantalla (alto\*ancho) 203\*203 cm
 | Unidad | 2 |  |  |  |  |
| 4 | **Pantalla de Proyección de pared Eléctrica 2.44\*1.83m**  | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 5 | **Micrófonos** * Amplio rango de respuesta
* Micrófono con indicador de batería baja
* Indicadores de energía, recepción y transmisión
* 2 antenas para mayor recepción
* control de volumen
* Modulación en frecuencia
* salidas balanceada y desbalanceada
* Alcance de 60 a 100 m
* Alimentación: 3.7 Vcc (batería de litio) o 3 Vcc (2 pila tipo "AA")
* Respuesta de Frecuencia: 55 Hz-20 kHz
* Estabilidad de Frecuencia: 0.005%
* Sensibilidad: -68 dB+3dB
 | Unidad  | 3 |  |  |  |  |
| 6 | Base para proyector de techo  * Longitud de 8 centímetros a 17 centímetros retirado del techo
* Que permita graduar la altura del video proyector, y cuadrar los ángulos para enfocar o centrar la imagen que deseamos proyectar
 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Convertidores de imagen VGA/RJ45 para proyector/Laptop (VGA extender sender and receiver | Unidad | 1 |  |  |  |  |

………………nombre y apellido…………………………………… en calidad de ……………………………………………….., debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de (poner aquí nombre del Oferente y sello de la compañía, si procede)

Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_