**** MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

MIP-DAF-CM-2017-0037

**No. EXPEDIENTE**

oferta EconÓmica

**ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIOVISUALES PARA SER UTILIZADOS EN EL SALON DE REUNION DEL DESPACHO DEL MINISTRO Y POR LA DIRECCION DE GESTION SOCIAL DE ESTE MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA (MIP).**

**nombre del oferente:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item No.** | **Descripción del Bien, Servicio u Obra** | **Unidad de medida** | **Cantidad** | **Precio Unitario** | **ITBIS** | **Precio Unitario Final** | **Monto total del Ítem** |
| 1 | **Proyector para Data Show**    (un año de garantía con carta original del Fabricante)     * Tecnología de Imagen: 3LCD * Relación de Aspecto 4:3 * Resolución Nativa: SVGA (800\*600) * Brillo (ANSI-Lumens): 3000 * Relación de Contraste: 10000:1 * Keystone: Horizontal y Vertical manuales Distancia de Proyección: 34.6 pulg. (0.88m) a 411 pulg (10.44m) * Tamaño de la Pantalla: 23 pulg.(0.58m) a 350 pulg. (8.89m) * Zoom: 1.0-1.35 * Nivel de Ruido: 37 dB (modo Manual) 29 dB (modo ECo) * Tipo de Lámpara: Convencional * Tiempo de Vida: modo normal/económico 5.000/6.000 horas * Entrada: HDM, VGA, S-video, Puerto USB(tipo A y B), Video - Compuesto (AV), Audio RCA (stereo L/R) * Control Remoto * Bocinas Integradas: 2 Watts, Monoaural * Entrada de Energía: 100-240 VCA 50/60Hz * Energía: 290 Warrs | Unidad | 2 |  |  |  |  |
| 2 | **Equipo de Sonido**    (un año de garantía con carta original del Fabricante)   * Alimentación para micrófono con conector hembra (jack) 6.3mm o con conector hembra tipo cannon . * Alimentación Auxiliar con conector hembra tipo   cannon y 2 conectores hembra RCA (canal  izquierdo y derecho).   * Línea de Salida con conector hembra (jack) 6.3mm y con conector macho tipo cannon * Controles independientes para graves y agudos     **Amplificador**   * Alimentación: 127 VCA 60 Hz 350 W * Potencia: 3000 W PMPO   **Conectores**     * Alimentación: 2 cannon, 1 de 6.3 y 2 RCA. * Salida: 1 cannon y 1 de 6.3 mm * Distorsión armónica: 0.1%   **Woofer**     * Diámetro: 12.01" (11cm) * Impedancia: 4 Ohms * Potencia: 300 W RMS * Diámetro de bocina:2.48" (63mm) * Imán: 3.06Lb (1.39 Kg) * Respuesta de frecuencia: 50 a 40,000 Hz * Sensibilidad: 100 dBm   **Tweetwer**   * Diámetro: 4.33" (11 cm) * Impedancia: 4 Ohms * Potencia: 40 W RMS * Diámetro de Bobina: 1.34" (34mm) * Imán: 1.23 Ln (558 g) | Unidad | 2 |  |  |  |  |
| 3 | **Pantalla de Proyección**   * Pantalla de alta duración * Superficie color blanco mate con marco de color negro de una pulgada. * Fabricada en material poco flamable y resistente al moho * Fácil de Instalar y ajustar * Retráctil para guardar fácilmente cuando no esté en uso * Diagonal 2.03m (83") * Tamaño total de la pantalla (alto\*ancho) 203\*203 cm | Unidad | 2 |  |  |  |  |
| 4 | **Pantalla de Proyección de pared Eléctrica 2.44\*1.83m** | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 5 | **Micrófonos**     * Amplio rango de respuesta * Micrófono con indicador de batería baja * Indicadores de energía, recepción y transmisión * 2 antenas para mayor recepción * control de volumen * Modulación en frecuencia * salidas balanceada y desbalanceada * Alcance de 60 a 100 m * Alimentación: 3.7 Vcc (batería de litio) o 3 Vcc (2 pila tipo "AA") * Respuesta de Frecuencia: 55 Hz-20 kHz * Estabilidad de Frecuencia: 0.005% * Sensibilidad: -68 dB+3dB | Unidad | 3 |  |  |  |  |
| 6 | Base para proyector de techo     * Longitud de 8 centímetros a 17 centímetros retirado del techo * Que permita graduar la altura del video proyector, y cuadrar los ángulos para enfocar o centrar la imagen que deseamos proyectar | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Convertidores de imagen VGA/RJ45 para proyector/Laptop (VGA extender sender and receiver | Unidad | 1 |  |  |  |  |

………………nombre y apellido…………………………………… en calidad de ……………………………………………….., debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de (poner aquí nombre del Oferente y sello de la compañía, si procede)

Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_